Acolchado (ad-1) 

Enlace Muy Útil 
1. ¿Qué es una colcha? ¿Cómo se usa? 
Es el proceso de unir juntos unos tejidos (consistiendo en la parte superior, parte inferior y el relleno) con hileras o modelos de diseños, a mano o puntadas de máquina. Siempre se toman las puntadas acolchando a través de todas las tres capas del material. Puede ser usada como cobija, adornar ropa, cojines o adornos para la pared. 

2. ¿Quién introdujo las colchas a América del Norte? 
Los primeros colonos, algunos diseños se le pueden acreditar a los “Amish” de Pensilvania. 

3. ¿Cuáles son las fibras principales para el relleno de una colcha? 
a. 80% algodón/20% poliéster 

b. 100% seda 

c. poliéster 

4. ¿Cuáles son dos tipos comúnes de colchas? 
a. ligamiento de estambre 

b. acolchonado 

Tipos de Acolchado : El acolchado convencional es el método más usado. En este se toma la tela, el relleno de fibra y la tela del tope, se cose para evitar que se salga el relleno del centro. Este es el mismo método usado para todos los tipos de telas y en todos los estilos de confección. 

¿Qué es una colcha loca? 
Pedazos tomados al azar de seda, satén y terciopelo, combinados y decorados con un bordado profuso, usando diferentes formas y tamaños en un sola colcha. Se combinaban los patrones con escritos hechos en puntada de cruz (estos incluían versículos de la Biblia). 

5. ¿Cuál es la diferencia entre el ligamiento de estambre y acolchando? 
En el ligamiento de estambre no se rellena la colcha. 

6. ¿Cuáles son los pasos al hacer una colcha? 
a. elegir el modelo deseado 

b. cortar el patrón o patrones del modelo 

c. conseguir los materiales 

d. seguir las instrucciones dadas por el patrón o patrones deseados. 

7. Construya y termine una colcha, individual o en proyecto de grupo. 
8. Prepare un archivo de por lo menos seis modelos de colchas, incluyendo dos de parchos y uno de un tema patriótico (dibujos hechos por usted). 

	Olas del Oceano 
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	Diamante 
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	Estrella clásica en forma de bloque 
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	Estrella de Belén 
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	Anillos Matrimoniales 
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	Bandera de Puerto Rico 
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	Nueve Porches 
[image: image7.jpg]



	Alemjas
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Acolchado
PREPARACIÓN DEL ACOLCHADO 

La elección del motivo para acolchar es prácticamente ilimitado y depende del gusto y de la habilidad de la quilter, además de la decoración en patchwork y del tipo de tela. 

El acolchado puede desarrollarse sobre costuras o paralelamente a ellas; puede ser geométrico o adornado; extenderse por todo el quilt o limitarse a algunas partes; resaltar la forma de las piezas, difuminarla o contrastarla, según se decida. 

Cualquier que sea el dibujo, si la elección está guiada por el buen gusto, el acolchado será un toque final muy apreciable, además de realizar su función primaria de mantener unidas las tres capas del trabajo. 

Cuando el acolchado se desarrolla a lo largo de las costuras, no es necesario realizar ninguna marca en la tela; cuando consiste en líneas paralelas, se puede recurrir a una cinta moderadamente adhesiva, que desplazándola de cuando en cuando, haga de guía; cuando el motivo es más complejo, es necesario trasladarlo al tejido utilizando uno de los distintos métodos posibles: 

· con papel carbón de tinta suave; 

· con calco o tiza en polvo y plantilla agujereada; 

· con tiza de sastre; 

· cuando la tela es clara y ligera, se puede aprovechar la transparencia, calcando el motivo colocando una hoja con el dibujo debajo de la tela; 

· en telas especiales, como el raso, la punta de la aguja deja una huella lo suficientemente clara para... quilters expertas; 

· el método más aconsejable es utilizar un rotulador solubre (al aire o, mejor, al agua) especiales para patchwork; 

· para dibujos especialmente complejos están indicados los estarcidos, plantillas de material plátisco que se pueden comprar ya preparadas en una variedad ilimitada de dibujos y dimensiones. 

RELLENO Y FORRO 

Para unir las tres capas que componen un quilt se necesita: 

· disponer el forro (el derecho hacia abajo) sobre la mesa de trabajo, o sobre el suelo, si las medidas así lo requieren; 

· fijar lateralmente con pequeños trozos de cinta adhesiva: 

· superponer la capa de relleno con el top hacia arriba; 

· sujetar con alfileres e hilvanar en forma reticular o en radial, partiendo del centro para evitar posibles desplazamientos de las tres capas de material. 

Para una realización más rápida de esta fase del trabajo, se puede sustituir el hilvanado con alfileres de seguridad arqueados, especiales para patchwork. 

EJECUCIÓN DEL ACOLCHADO 

El acolchado, tradicionalmente realizado a mano, puede hacerse también a máquina, si se dispone de un modelo específico para este tipo de trabajo. La costura a mano se hace con un hilván normal, cuando el espesor del relleno lo permite; si por el contrario, la capa es gruesa, el acolchado se realiza en dos tiempos: primer la aguja se empuja hacia abajo y se saca por debajo del trabajo tirando del hilo; y segundo se procede igual que en el primer tiempo, pero hacia arriba. 

Los mejores resultados se obtienen con agujas cortas y finas. Si no se dispone de hilo especial para el acolchado, especialmente deslizante, se puede utilizar un hilo fuerte de doble hebra. Para pequeños trabajos no es necesario utilizar el bastidor, que es sin embargo indispensable para los trabajos de grandes dimensiones o de espesor especialemnte alto. 

Al empezar a realizar el acolchado, se introduce la aguja por debajo del trabajo, por la parte del ojo, y se tira hacia arriba hasta que el nudo haya transpasado el forro y se pierda entre el relleno. Al final de la costura se hace un nudo en el hilo sobre el lado derecho del trabajo, después se pincha con el ojo de la aguja hacia abajo, hasta que el nudo haya atravesado el top, y se pierda dentro del relleno. 

ACABADO 

Para el acabado de las partes laterales se pude proceder de varias maneras, por ejemplo: 

· dar la vuelta a los bordes del top hacia el revés del trabajo y fijarlos con punto escondido al forro; 

· volver los bordes del forro hacia el derecho del trabajo para formar un borde externo y coserlo del derecho con punto escondido. 

· Volver los bordes del forro y del top de manera que coincida perfectamente y fijarlos cosiéndolos a mano o a máquina; 

· Bordear con cinta o con una tinta del mismo tejido que el quilt. 

Es una buena norma firmar y fechar cada quilt, bordando a mano o a máquina o escribiendo sobre el revés del trabajo con un rotulador indeleble. Existen en las tiendas unas etiquetas ya preparadas para realizar este toque final, pero también se puede preparar en casa, a modo de dedicatoria. Si la labor está destinada a ser colgada en la pared es conveniente aplicar en la parte trasera unos manguitos de tela en los que pueda introducirse un varilla que mantendrá el trabajo sin deformarse. En el caso en que la labor que se va a colgar sea de dimensiones y peso moderado, nos puede servir una sencilla barra metálica de anillas que irán introducidas en los manguitos, pero con un poco de ingenio se puede idear algo en casa sin necesidad de tener que comprar. 

¿QUÉ ES EL PATCHWORK?
El patchwork, la aplicación y el acolchado son tres tipos de labores tan relacionados entre si que pueden incluso, emplearse en conjunto. 

Probablemente estas tres técnicas se encuentran entre las formas más antiguas de costura, y su intervención, se debió seguramente más a la necesidad que a las pretenciones ornamentales, puesto que habría que pasar mucho tiempo antes de que empezasen a utilizarse con estos fines. 

Su origen data de épocas muy antigüas, aunque es muy difícil precisar una fecha a este respecto., porque a pesar de haberse encontrado muestras de todos ellos, como una tienda funeraria egipcia de patchwork y aplicaciones del siglo IX a. de C.; una funda para silla de montar con aplicacionesde fieltro del siglo V o IV a. de C. encontrada en el sur de Siberia; y una alfombra acolchada de la regón de Turania, junto al Mar Negro, que data del siglo I a. de C. (cuyos bordes están adornados con cenefas de formas aplicadas rellenas con dibujos lineales acolchados, realizados a pespunte), la complejidad des estos trabajos hace pensar que el nacimiento de estas técnicas es incluso anterior. 

Hoy en día podemos encontrar quilts muy diversos tanto por sus técnicas como por su inspiración (tradicional o moderna). 

Algunas de estas técnicas son: las Almazuelas, labor de patchwork de origen español (de la zona de La Rioja), que utiliza un método similar al inglés o paper piecing, las molas, el piecing (método inglés y método americano), el crazy y el appliqué. Y entre los motivos artísticos que se pueden encontrar están el Log Cabin y sus derivados, las distintas estrellas (Ohio Star, LeMoyne Star, Seven Sisters, Lone Star...), el Watercolour, el Wedding Ring Quilt, el Vuelo de la Oca, el Camino del Borracho (técnica de piecing con figuras curvas), los Kaleidoscopios, los paisajes aplicados, el Dresden Plate, el Card Trick... Lo que hace que entre la diversidad de técnicas, de motivos, de telas y de acolchados no exista un quilt igual a otro. 

Pasos para el Patchwork

 [image: image16.png]ESTO ES PATCHWORK » DISENO

Lo primero es decidir qué queremos hacer: una colcha, un
tapiz, un Gojin... y escoger un bonito disefio, o mejor aun,
crear el nuestro propio. Para ello se dibuja un motivo o
bloque, y Iuego todo el conjunto para ver cémo quedara
{Este puede ser nuestro disefio!
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El siguiente paso es muy importante, y muy complicado:
escoger las telas. De una buena eleccion depende, a
veces, mas del 50% del éxito de nuestro trabajo

Un disefio precioso se puede ver desmerecido por una
mala eleccin de telas o colores, y viceversa.

No siempre lo mas complicado es lo que mejor resulta.
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Ya tenemos o principal. Ahora vamos a hacer los patrones
de cada pieza. Los dibujamos en cartulina, y los pasamos
alas diferentes telas que vamos a usar. Debemos tener en
cuenta el nimero de piezas que hay que dibujar y cortar
de cada tela para completar todas las del quilt
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Ya tenemos todas esas pequerias piezas de colores sobre
la mesa de trabajo. Ahora hay que coserlas, derecho
contra derecho, teniendo en cuenta siempre el dibuo final
del quilt. Para ello nos guiaremos por el dibujo hecho al
principio, tanto del motivo como del quilt completo.
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Ya tenemos la parte frontal de nuestro quilt. Ahora vamos a
presentar la obra: sobre una superficie plana, colocamos el
forro o parte trasera del quill; sobre éste el relleno o
buatina, y encima de todo, nuestro quilt. Ahora que estan
"presentados”, hilvanamos toda la obra, desde el centro a
cada esquina y laterales, y en lineas interiores



[image: image21.png]ESTO ES PATCHWORK » ACOLCHADO

Ahora colocamos el bastidor en el centro del quilt, y.
empezamos a acolchar para unir las tres capas. Podemos
reseguir la forma de las piezas, o formar un disefio
diferente, obteniendo asi dos dibujos: el de las piezas, y el
del acolchado, Io que le da a la obra doble valor.
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Vamos a darle el toque final a nuestro quilt. Hay que
rematar el borde, normalmente con un bies; a veces de un
tono de color similar a la obra, a veces en un color que
contraste. Eso va a tu gusto, como todo lo dems.

Ya ves, hemos creado una obra de arte.
icon nuestras manos, puntada a puntada!




