Requisitos:

1) Hacer una colección de 30 variedades de arenas de diferente color y citar los lugares en que se las obtuvo.


2) ¿Qué significa la palabra arena? Mencione dos clases de arena.


3) Mencionar el origen de la arena y su contenido mineral.


4) ¿Qué se entiende por forma, superficie, estructura y tamaño del grano?


5) Mencionar las variedades de los fragmentos del cuarzo y las características de cada uno.


6) Definir lo siguiente y mencionar su uso:


a. Glacial


b. Calcárea.


c. Arena movediza.


d. Arena vidriada.


e. Arena de moldeado


f. Arena de pulir.


g. Arena de construcción.


h. Arena de filtrar.


i. Arena refractaria.


j. Arena de playa.


7) Examinar, si es posible, cinco variedades de arena en el microscopio y observar sus diferentes características.


8) Aprender de memoria Génesis 22:17 y Proverbios 27:3.



Desarrollo:

2) 
La palabra arena proviene del latín "arere" (árido, seco) y se designa con este nombre a toda roca detrítica (es decir, que se ha formado a partir de otras rocas que han entrado en contacto con la superficie terrestre y se han fragmentado). El tamaño de estos fragmentos, también denominados "clastos", oscila entre 1/16 y 2 mm.


Arenas Grauvacas: Son arenas de color gris oscuro con menos del 75% de cuarzo y del 25 al 75% de arcilla. La matriz suele ser arcillosa. Como minerales secundarios suele tener pirita (FeS2 , sulfuro de hierro) y cacita (CaCO3, carbonato de calcio).


Arenas Rojas: Arenas de tipo gredoso, su color se debe a la presencia de óxidos férricos.


3) 


Se forma a partir de rocas aflorantes, es decir aquellas que salen a la superficie terrestre, y se fragmentan hasta formar clastos de 1/16 mm.


Por lo general el grano de arena está formado por cuarzo y sílice (en forma de silicatos). Otros elementos, que intervienen en su composición, son:


Restos orgánicos (descompuestos en condiciones anaeróbicas)

Óxidos férricos (que le otorgan una coloración rojiza)


Carbonato de calcio ( aportando una coloración blanquecina)


Feldespato ( dándole una tonalidad entre gris claro y amarillenta)


Cobre (el color, aquí, es azulado)


4)


La forma del grano es muy variable debido al desgaste que sufre con otros clastos pero, en general, puede encuadrarse dentro de alguno de estos cuatro modelos: 


Prismático


Piramidal


Cuneiforme


Tabular


Para evaluar la superficie del grano se tiene en cuenta un parámetro denominado "redondez", relacionado con la agudeza de las aristas y los vértices del mismo. Entonces, dependiendo de esto, el clasto podrá ser:


Anguloso


Subanguloso


Subredondeado


Redondeado


Bien redondeado
Las arenas, según el tamaño del grano se dividen en:


Arenas de grano grueso, con medidas de entre 2 y 1 mm de diámetro


Arenas de grano fino, los clastos tienen entre 1 y 0,06 mm de diámetro
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5) El cuarzo, en sí mismo, es transparente, pero debido a las impurezas que contiene, comprende gran número de variedades, por ej.:

6)


a. Glacial: Es la tierra o mar donde se halla un glaciar, es decir, una masa de hielo que no se descongela debido a las bajas temperaturas de la zona, pero que se desplaza como si fuera una corriente de agua a una velocidad muy baja (algunos metros por año).


b. Calcárea: Es toda aquella roca en la que interviene como componente un óxido de calcio que se conoce comúnmente como "cal".


c. Arena movediza: Es un tipo de pantano que se produce cuando el agua fluye en él desde abajo hacia arriba, a través de la arena. El sol seca la superficie y forma una costra que tiene la apariencia de arena firme. Sin embargo, todo objeto que cae tiene a ser succionado hacia su interior.


d. Arena vidriada: Es aquella variedad de arena que se halla cristalizada con partículas de cuarzo y/o feldespato.


e. Arena de moldeado: Se llama así a una mezcla de arcilla y arena, también conocida como "arcilla limosa". Tiene un alto índice de caolinita y sílice y es muy resistente.


f. Arena de pulir: Se da este nombre a un tipo de óxido de silicio de extraordinaria dureza (9 en la escala de Mohs). Las variedades naturales, denominadas corindón, son muy apreciadas en joyería, aunque para utilizarla en procesos de pulido se la produce industrialmente. También suele darse este nombre al carborundum o carburo de silicio.


g. Arena de construcción: Constituye un conjunto muy heterogéneo de rocas que va desde cantos rodados de diversos tamaños hasta arenas de grano superfino. Entre las arenas propiamente dichas encontramos micáceas, ferruginosas, algún tipo de greda y arenas silíceas.


h. Arena de filtrar: Es la arena que se usa en una o más capas, de los filtros por decantación de líquidos. En ellos se aprovecha la propiedad de permeabilidad y filtración que poseen las arenas, especialmente las de grano grueso.


i. Arena refractaria: Se la usa en fundición, altos hornos, calderas o toda otra construcción que deba estar expuesta a una fuente de calor intensa por periodos prolongados. Se la trabaja en forma de ladrillo y se la coloca como revestimiento. Su propiedad fundamental es que soporta altísimas temperaturas casi sin dilatarse, esto debido a que el caolín y la sílice pueden cambiar el sentido de la onda infrarroja.


j. Arena de playa: Es un tipo de arena cuyos granos son clastos de esqueletos de moluscos. Puede encontrarse en las costas planas de mares y ríos. Su color varía desde el pardo hasta el blanco.


7)


Ágata: es una variedad de calcedonia que al ser puesta al microscopio presenta una serie de fibras concéntricas, con algunos intersticios donde se alojan algunas impurezas 

que le dan colores variados.


Cuarzo lechoso: Es una variedad de cuarzo que no presenta impurezas pero sí inclusiones, es decir pequeñas burbujas de aire, lo cual le confiere un color blanquecino.


Cuarzo Rutilado: Contiene impurezas , de rutilo (dióxido de titanio),en forma de agujillas. El color que tiene varía desde el rojo hasta el negro dependiendo de la proporción de rutilo.


Arena refractaria: Se observan gránulos blancos de caolinita con cementación de Silicio.


Arena granítica: Se observa una total heterogeneidad en el color del grano debido a la diversidad de impurezas (hierro, titanio, cobre, carbono).
